Клас наслідків: **СС2**

Обмеження по висоті: до**100** м

Можуть постійно проживати: **50 - 400** осіб

Можуть тимчасово знаходитись: **100 - 1000** осіб

При порушенні цілісності конструкції становить небезпеку для: **100 - 50 000** осіб

\*Закон України про регулювання містобудівної діяльності. Стаття 32